**Типовые нарушения, выявляемые при проверках выполнения обязательных требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание и характер** **выявленных нарушений** | **Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены** |
|  | Не проведена оценка соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, по определению возможности и условий продления сроков использования их по назначению.  | п. 3.4 ст. 4. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, далее (ТР ТС 011/2011) |
|  | Нарушены требования по вводу лифтов в эксплуатацию в порядке, установленных законодательством государств – членов Таможенного союза, а именно не произведен ввод лифтов в эксплуатацию и их постановка на учет. | п. 3.7 ст.6 (ТР ТС 011/2011),п.п. 6, 10 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 № 743, далее Правил |
|  | Нарушены требования по вводу лифтов в эксплуатацию в порядке, установленных законодательством государств – членов Таможенного союза, а именно не проведена перерегистрация поставленных на учет лифтов, до вступления в силу Правил. | Ст.6 п. 3.7 (ТР ТС 011/2011),Абзац 3 пункт 10 Правил  |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта производится не квалифицированным персоналом.  | п.3.2 ст.4, (ТР ТС 011/2011), |
|  | Кабины лифтов не оборудованы средствами для подключения к двусторонней переговорной связи, при помощи которой пассажир может вызвать помощь извне. | п. 1 ст. 4, п.1.14. Приложение № 1 (ТР ТС 011/2011), |
| 6. | Отсутствует возможность безопасной эвакуации людей из остановившейся кабины персоналом, (перед лифтовой площадкой установлены решетки). | П. 1.4 Приложение № 1 (ТР ТС 011/2011), |
| 7. | Отсутствуют средства для создания уровня освещенности зон обслуживания, достаточного для безопасного проведения работ персоналом. | П. 1.28 Приложение № 1 (ТР ТС 011/2011),  |
| 8. | Отсутствуют меры, обеспечивающие возможность пассажирам безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании (сооружении). | П. 1.31 Приложение № 1 (ТР ТС 011/2011), |
| 9. | Отсутствует аттестация в ЦОК специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию лифтов. | П. 4с) Правил |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_